ToH 3.4

- Bedingt durch einen Software- und Hardware-Bug kommt es bei einigen Dolby Digital-Receivern
zu Problemen in der Initialisierungsphase. Durch eine Softwaremodifikation ab Version 3.4 der
ToH-Firmware konnte dieser Bug zumindest bei unseren Test-DD-Receivern (Yamaha, Denon)
behoben werden. Unglücklicherweise ist allerdings zusätzlich noch das Löten einer einfachen
Kabelbrücke nötig, die bitte nur von einem Experten mit entsprechend feiner Lötspitze angebracht
werden sollte. 
Wir würden uns freuen, wenn Ihr uns Eure Erfahrungen mit dieser Lösung mitteilen würdet. 
AC-3 burst initalisation (ToH/Config) muss auf OFF stehen!

- ORF Dolby Digital Fix
ORF wechselt zwischen mehreren PES-Verfahren zur Übertragung des AC-3-Streams.
Im 1. Verfahren beginnt ein Frame nicht sofort mit dem Pay-Load eines PES-Paketes.
Hier wurde in der Vergangenheit immer auf ein Paket gewartet, das mit einem Frame
(Sync-Word =0x0B77) beginnt. Hierbei kam es zu einer Verzögerung, bis Daten an den AV-Receiver
gelangten. Diese Schleife wurde gelöst und es wird direkt mit dem 1. Paket begonnen.  
Im 2. Verfahren kam es stetig zu einem Bufferunderun des MPEG-Decoders. Dies machte sich durch
Aussetzer des AV-Receivers bemerkbar. Dieses Problem entsteht durch ein Timingproblem in der
PES/TS-Parser Procedure.  Dieses Problem konnte behoben werden. Weitere Verfahren werden bei 
der Übertragung von Dolby Digital 5.1 angewendet. Auch hier kam es zu Bufferunderuns wegen
Timingproblemen. DD 5.1 ist noch unter Beobachtung. Da DD 5.1 Sendungen seltener gesendet werden,
macht es die Sache etwas langwieriger.


/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\

- Due to a combined software/hardware bug there are problems with some Dolby Digital amplifiers
during the initialisation phase. We have been able to solve this problem (at least with our DD test
amplifiers by Yamaha and Denon) by applying a software modification which can be used starting
from version 3.4 of ToH firmware. Unfortunately, it is still necessary to solder a simple wire link as
described below. This should be done only by experts in using a very fine soldering tip. We would be
pleased if you could communicate your experiences with this solution to us.
AC-3 burst initalisation (ToH/Config) must be set to OFF!

- ORF Dolby Digital Fix

Regards,
ToH-Team


