[reader]
label			= Dolna_citacka
description		= Other_cards
caid			= 0609
boxkey    = A1C6F3D8B5E1F2C1
rsakey    = 79EA25A763DA2C3E02B456A13962E60BCE63E628A2C177BE951CED96A9C6131A146F98D5867B7AE6682324FD6481913C0241F065C8D3457E54BB59B7B5DE0362
#force_irdeto    = 1
mhz			= 600
cardmhz			= 600
emmcache		= 1,3,2
protocol		= internal
device			= /dev/sci0
group			= 1

[reader]
label                         = newcamd_server
enable                        = 0
protocol                      = newcamd
device                        = 192.168.1.1,10000
key                           = 0102030405060708091011121314
user                          = jmeno
password                      = heslo
group                         = 1

[reader]
label                         = cccam_server
enable                        = 0
protocol                      = cccam
device                        = 192.168.1.1,12000
user                          = jmeno
password                      = heslo
group                         = 1
cccversion                    = 2.3.0
