Type	Ch No	Frequency	Pol.	Channel Name	Coverage	Mode	Crypt	Audio/TT	SR	FEC	V-PID	A-PID	PCR 4DTV	SID	TID	NID	Main Language
DATA		3.648	R	Data service	INT901CG				2926	1/2							
TV-DIG-CRYPT		10.973	H	Feeds (WDC ENC 02)	INT901K1	MPG2	RAS_		5632	3/4	308	256	308	1	1	1	ENG
TV-DIG-CRYPT		10.975	V	NBA TV Europe	INT901K1	MPG2	VGRD		14571	7/8	2305	2306	2305	1	1	65535	ENG
TV-DIG-CRYPT		10.975	V	NBA feeds (NBA Path 3)	INT901K1	MPG2	VGRD		14571	7/8	2337	2338	2337	3	1	65535	ENG
TV-DIG-CRYPT		10.975	V	NBA Path 2	INT901K1	MPG2	VGRD		14571	7/8	2321	2322	2321	2	1	65535	
TV-DIG		10.980	H	Feeds (Service Name)	INT901K1	MPG2			6111	3/4	100	256	8190	1	1	1	ENG
TV-DIG-CRYPT		10.980	V	Feeds (WDC ENC 02)	INT901K1	MPG2	RAS_		5632	3/4	308	256	8190				ENG
TV-DIG-CRYPT		10.982	H	Feeds (WDC ENC 03)	INT901K2	MPG2	RAS_		5632	3/4	308	256	308	1	1	1	ENG
TV-DIG-CRYPT		10.990	H	Feeds (WDC ENC 01)	INT901K2	MPG2	RAS_		5632	3/4	308	256	308	1	1	1	ENG
TV-DIG		10.990	V	Feeds (NYW-Encoder-7 (svc name))	INT901K1	MPG2			5632	3/4	308	256	308	1	1	65535	ENG
DATA		11.089	H	Data service	INT901K2				12205	2/3							
DATA		11.592	V	Data service	INT901K1				27400	7/8			1099	1000	1	65535	
TV-DIG		11.600	H	Feeds (NYW-Encoder-2)	INT901K1	MPG2			5632	3/4	308	256	308	1	1	65535	ENG
TV-DIG-CRYPT		11.600	H	Feeds (RVS ENC 05)	INT901K1	MPG2	VGRD		5632	3/4	308	256	308	1	1	1	ENG
TV-DIG		11.608	H	Feeds (LAX ENC 07)	INT901K1	MPG2			5632	3/4	308	256					ENG
TV-DIG		11.621	V	Feeds (NYW_SD_Enc_10)	INT901K1	MPG2			5632	3/4	308	256	308	1	1	65535	ENG
TV-DIG-CRYPT		11.670	H	NBA feeds (NBA path 2)	INT901K1	MPG2	VGRD		5632	3/4	2305	2306	2305	1	2	65535	ENG
TV-DIG-CRYPT		11.673	H	NBA TV Europe	INT901K1	MPG2	VGRD		28565	7/8	2305	2306	2305	1	1	65535	ENG
TV-DIG-CRYPT		11.673	H	NBA feed (path 2)	INT901K1	MPG2	VGRD		28565	7/8	2321	2322	2321	2	1	65535	ENG
TV-DIG-CRYPT		11.673	H	NBA feed (path 3)	INT901K1	MPG2	VGRD		28565	7/8	2337	2338	2337	3	1	65535	ENG
DATA		11.673	H	Opportunistic Data	INT901K1				28565	7/8				4	1	65535	
