Stejně jako hromada dalších majitelů Humaxů 5500 jsem nahrál neprověřený firmware s češtinou. Důvod je jasný -ta zatracená čeština nás už roky trápí a každý nový fw v nás vzbuzuje naději, že už nebudeme muset luštit hieroglyfy made in Korea.

Důsledkem nahrání fake fw s údajnou češtinou je však bohužel změna dost velká - teď máme na stole sat Humax který má kousek z 5500 a velký kus z 5400 - ale Irdeto to není, princi!!! Takže Irdeto nepřibylo a CW je nefunkční. Pokus o zpětné přehrání originál fw pro 5500 je neúspěšný (ID error), změnilo se totiž ID příjmače na 160600 - Humax 5400 a loader teď máme ve verzi c2.04 (tedy pokud jsme jej neměli už předtím). Co tedy dále?

Nic se nejí tak horké , je třeba jen vzpomenout, co jsme v té pixle měli předtím, tzn. verzi loaderu a ID příjmače!

Pokud jste se dopátrali, už Vám nic nebrání v opravě. Vyberte příslušnou složku podle ID a začněte nahrávat. K nahrání použijte sw HU15, nedbejte varovných hlášek a nahrajte sw v tomto pořadí :

- nejdříve příslušný loader
- soubor s novým ID (IDxxxxxx.hdf)
- poslední oficiální firmware (HCCxxxxxxxxxxx.hdf)

Tak a teď znovu naladit a je to!
Soubory si raději nechte pro případný příští krok vedle !

                                   
                                       Zdraví  Horác (cutt@iol.cz)


