CONFIGURAZIONE ED UTILITA'

CONNESSIONE

Prima di tutto, è necessario effettuare le impostazioni della connessione di rete (LAN).
Settate l' IP del vostro Dreambox nella casella di testo corrispondente (sono permessi solo numeri e il punto tra di essi, non inserite spazi all'inizio e alla fine dell'indirizzo).
Quindi inserite le stringhe di Login e Password (usualmente non dovete cambiare nulla, sono quelle già riportate di default: "root" e "dreambox").

UTILITIES

Reset Premendo il bottone Software FlashWizard invierà il comando di riavvio ad Enigma.
Il dreambox si riavvierà chiudendo Enigma e salvando tutte le impostazioni prima di resettarsi.
Premendo Hardware potremo invece simulare il reset immediato via hardware, come quello che si ottiene premendo contemporaneamente i tre tasti sul pannello frontale del Dreambox.

SmartTelnet apre la finestra Telnet di FlashWizard PRO sulla root (directory principale) dell’immagine attiva al momento.

Format Usb formatta la usb stick collegata al dreambox, come “disc” o come “part1”, a scelta dell’utente.

Mount Usb esegue il link (mount) della usb stick al file system del dreambox.

Rimuovi FlashWizard Pro rimuove il boot menu dall’immagine in flash. Non cancella le immagini installate, esse rimangono inalterate.

SETTINGS BACKUP / RESTORE

Con il bottone Invia i settings al Dreambox possiamo inviare e caricare delle impostazioni sull'immagine attiva al momento dell'invio. Scegiete una cartella con le vostre impostazioni preferite con l'apposito bottone di apertura, selezionate (doppio click) UNO QUALSIASI dei files che appaiono nel box di apertura quando entrate in una cartella settings valida, ed infine premete il pulsante di invio.
Se desiderate inviare anche la lista delle registrazioni TimerList (se presente nei settings), selezionate il checkbox Includi anche la TimerList.

Premendo il tasto Ricevi e salva i settings dal Dreambox, faremo una copia dei canali e delle liste preferiti sul PC all'interno della directory "My Last Settings" che verrà creata e salvata nella stessa cartella del programma.
Se desiderate salvare anche la lista delle registrazioni TimerList, selezionate il checkbox Includi anche la TimerList.

AGGIORNAMENTO DI FLASH WIZARD

Controlla la presenza di una nuova versione sul sito ufficiale.